**山东省淄博第一中学**

**食堂厨具设备采购项目谈判文件**

（编号：zbyz20220823）

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对食堂厨具设备采购项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

1. **项目概况**
2. 项目名称：淄博一中食堂厨具设备采购项目

（二）项目内容及标的、数量、参数：

本项目主要采购食堂所需要厨具设备及具体参数如下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 10寸盘 | 材料A5密胺 尺寸25CM高3CM | 2310 | 个 | 1000 |
| 白色五格盘 | 材料A5密胺 尺寸长35.5CM宽25CM高2.5CM | 8206 | 个 | 300 |
| 黄白大碗 | 材料A5密胺 尺寸直径25.5高7.4CM | 28\*22\*4.2 | 个 | 500 |
| 白色方盘 | 材料A5密胺 尺寸长45.6CM宽31.7CM深5CM | XYM20120 | 个 | 80 |
| 五格保温台含盒子 | 220V/2KW,台面钢板≥1.2mm不锈钢板,其他不锈钢≥1.0mm厚板材，电子温控，安全高效,需提供质量合格证及国家级检测报告。 | 180\*70\*80 | 台 | 10 |
| 长龙式洗碗机 | 长龙式洗碗机，由进口区，主洗区，消毒喷淋区，烘干机加出口区组成，尺寸为2750\*860\*1725，总功率为61KW；机器链条为倾斜插式，使得清洗的盘子上不会残留多余的水分；红外线感应启动；延时空载停止，是机器待机状况中省水省电；出口带限位感应停机，整机过载保护；链条可调速； 机器外壳为SS304，  高温水箱为SS316食品级不锈钢（提供CMA机构颁发证明）， 采用意大利原装进口水泵，发热管为SS840特殊材料（提供CMA机构颁发证明） 产品通过ISO14001质量认证及ISO14001环境认证； 产品通过GB 4806. 7-2016；GB 4806. 9-2016 CQC中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证 产品通过CMA颁发 GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》洗碗机洗涤效果为无大肠杆菌残留。 | 2.75米 | 台 | 1 |
| 批发款热风循环消毒柜 | 箱体采用≥1.2mm-1.0厚优质304不锈钢板，智能热风无死角消毒。1.立式柜体，美观大方2.采用温度与时间双结合技术，双重保护，经久耐用3.特设门控开关，有效防止臭氧泄漏4.采用高温，消毒保洁，高效节能，杀菌彻底，需提供质量合格证及省级以上级检测报告。 | 1150\*500\*1700 | 台 | 2 |
| 熄火保护 |  |  | 套 | 18 |

（三）有关要求：

所有产品及零部件应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，且须保证其所出售的上述货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利，如采购人使用中标供应商货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。所供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范，如因供应商包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供应商负责修复或补缺。如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供应商立即无条件为采购人调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的一切后果。货物在交货时须提供检测报告及合格证明。

（四）项目报价方式：招标控制价：8.8万元。报价为一次性报价，以人民币报价。本次投标报价为固定总价报价，投标报价应包含设备满足招标文件各项要求并送至指定地点安装调试完毕且检验验收合格后的价格，包括设备费、附件、备品备件、安装辅材及其包装费、运输费、装卸费、保险费、保管费、安装、调试、检验检测费、培训、售后服务，运杂费和内陆运输费、验收费等政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。

（五）工期：

自签订合同之日起至2022年08月30日。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，货物完工验收合格，中标方开具正规发票。1年内出现任何质量问题免费保修。

**二、谈判须知**

（一）公司资质要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；落实政府采购政策需满足的资格要求：采购文件落实政府采购政策，包括政府采购支持节能环保、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位等政府采购政策；

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）《营业执照》等资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）质保服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料；

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

**三、谈判工作安排**

1、谈判时间： 2022年08月28日上午8：30

报名截止时间：2022年08月28日上午8：30

谈判地点：淄博一中博雅楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2022年08月28日上午8：30之前

3、勘查答疑电话：0533—2272485 魏老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足响应文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价  （元） |
| 10寸盘 | 材料A5密胺 尺寸25CM高3CM | 2310 | 个 | 1000 |  |  |
| 白色五格盘 | 材料A5密胺 尺寸长35.5CM宽25CM高2.5CM | 8206 | 个 | 300 |  |  |
| 黄白大碗 | 材料A5密胺 尺寸直径25.5高7.4CM | 28\*22\*4.2 | 个 | 500 |  |  |
| 白色方盘 | 材料A5密胺 尺寸长45.6CM宽31.7CM深5CM | XYM20120 | 个 | 80 |  |  |
| 五格保温台含盒子 | 220V/2KW,台面钢板≥1.2mm不锈钢板,其他不锈钢≥1.0mm厚板材，电子温控，安全高效,需提供质量合格证及国家级检测报告。 | 180\*70\*80 | 台 | 10 |  |  |
| 长龙式洗碗机 | 长龙式洗碗机，由进口区，主洗区，消毒喷淋区，烘干机加出口区组成，尺寸为2750\*860\*1725，总功率为61KW；机器链条为倾斜插式，使得清洗的盘子上不会残留多余的水分；红外线感应启动；延时空载停止，是机器待机状况中省水省电；出口带限位感应停机，整机过载保护；链条可调速； 机器外壳为SS304，  高温水箱为SS316食品级不锈钢（提供CMA机构颁发证明）， 采用意大利原装进口水泵，发热管为SS840特殊材料（提供CMA机构颁发证明） 产品通过ISO14001质量认证及ISO14001环境认证； 产品通过GB 4806. 7-2016；GB 4806. 9-2016 CQC中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证 产品通过CMA颁发 GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》洗碗机洗涤效果为无大肠杆菌残留。 | 2.75米 | 台 | 1 |  |  |
| 批发款热风循环消毒柜 | 箱体采用≥1.2mm-1.0厚优质304不锈钢板，智能热风无死角消毒。1.立式柜体，美观大方2.采用温度与时间双结合技术，双重保护，经久耐用3.特设门控开关，有效防止臭氧泄漏4.采用高温，消毒保洁，高效节能，杀菌彻底，需提供质量合格证及省级以上级检测报告。 | 1150\*500\*1700 | 台 | 2 |  |  |
| 熄火保护 |  |  | 套 | 18 |  |  |
| 合计 |  | | | | | |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

联系电话：

时  间：